# АНКЕТА

на замовлення пристрою підвісного ПКН ТУ12.44.394-78

(вказати типорозмір згідно з розділом 3 анкети)

|  |
| --- |
| **Відомості про Замовника:** |
| Шахта, об'єднання, копальня, підйом (ствол):  |
|  |
| Еmail:  |
| Телефон/факс: \_ |
| Контактна особа (ПІБ, посада, тел.):  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 (Замовник)

М.П.

 (проєктна організація)

 \_(дата складання анкети)

# Умови роботи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування параметра** | **Од. вим.** | **Відповідь** |
| 1 | Водорясність у зоні роботи виробу\* | м3/год |  |
| 2 | Агресивність шахтних вод\* | рН |  |
| 3 | Результати аналітичного контролю шахтних вод |  |  |
|  | (з переліком контрольованих речовин) санітарно- |  |  |
|  | профілактичної лабораторії\* | - |  |
| 4 | Кліматичне виконання (У/Т) | - |  |

\* - дані поля не підлягають обов'язковому заповненню. Заповнюються за необхідності.

# Технічні вимоги до обладнання

* 1. **Загальні дані підйомної установки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування параметра** | **Од. вим.** | **Відповідь** |
| 1 | Головний канат: |  |  |
|  | діаметр | мм |  |
|  | ГОСТ/ТУ | - |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Фактичне максимальне статичне навантаження | кН |  |
| 3 | У складі з якою підйомною установкою застосовується: | - |  |
| 4 | У складі з якою кліттю застосовується: | - |  |
|  |  |  |  |
| 5 | У складі з яким парашутом застосовується (його типорозмір): | - |  |
|  |  |  |  |

# Вимоги до постачання:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування параметра** | **Од. вим.** | **Відповідь** |
| 1 | Кількість виробів, що замовляються | шт. |  |
| 2 | Комплект запасних частин: |  |  |
|  | - базовий | - | Так□ Ні□ |
|  | - індивідуальний | - | Так□ Ні□ |
|  | (розписати бажаний комплект) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Наявність пакувальної тари | - | Так Ні |

* 1. Додаткові вимоги до постачання:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування параметра** | **Од. вим.** | **Відповідь** |
| 1 | Базове антикорозійне покриття | - | Так Ні |
| 2 | Додаткове антикорозійне покриття | - | Так Ні |
|  | (розписати бажане покриття) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Основні параметри та розміри пристроїв підвісних ПКН ТУ12.44.394-78 для шахтних клітей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позначення** | **Допустиме навантаження, кН (тс)** | **Діаметр****каната, d1, мм** | **Розміри кліті, мм** | **Розміри підвіски, мм** | **Кількість затискачів, шт.** | **Маса, кг** |
| **b** | **b1** | **h** | **H** | **H1** | **b2\*** | **b3\*** | **S\*** | **d2\*** |
| ПКН3.10.00.000 | 29,5(3) | 20…26 | 800-1000 | 500-1200 | 80…190 | 1150 | 1100 | 100 | 26 | 30 | 25 | 5 | 197 |
| ПКН5,5.10.00.000 | 54(5,5) | 21…36 | 800-1000 | 500-800 | 70…150 | 1265 | 1200 | 100 | 30 | 30 | 35 | 5 | 291 |
| ПКН8.10.00.000 | 78,5(8) | 31…46 | 1000-1400 | 800-1200 | 90…190 | 1525 | 1750 | 110 | 40 | 30 | 45 | 6 | 516 |
| ПКН10.10.00.000 | 98(10) | 31…46 | 1000-1400 | 600-1200 | 90…120 | 1725 | 1750 | 130 | 40 | 40 | 45 | 6 | 561 |
| ПКН14.10.00.000 | 137,5(14) | 41…46 | 1200-1400 | 600-1400 | 90…170 | 2085 | 2130 | 130 | 55 | 40 | 60 | 5 | 900 |
| ПКН18.10.00.000 | 177(18) | 46…65 | 1200-1400 | 600-1400 | 90…170 | 2200 | 2130 | 180 | 55 | 52 | 60 | 7 | 1204 |
| ПКН24.10.00.000 | 236(24) | 51…65 | 850-1400 | 800-1300 | 120…255 | 2390 | 2150 | 180 | 55 | 52 | 60 | 7 | 1408 |

Розмір «h1»,мм

(Заповнюється Замовником)

\*Фактичні розміри (заповнюється Замовником за необхідності)

Штанга «b2», мм «S», мм

Вушник «b3», мм «d2» мм

Приклад умовного позначення підвісного пристрою на статичне навантаження 54 кН в кліматичному виконанні У:

# Пристрій підвісний ПКН5,5.10.00.000 У5 ТУ12.44.394-78

1. **Пристрій підвісний ПКН**

